**Ulysse – utilisation du réseau**

# Adresses IP :

|  |  |
| --- | --- |
| 10.0.1.86 | Sondeur R2Sonic2020 |
| 10.0.1.99 | SIM R2Sonic2020 |
| 10.0.1.59 | Splitbox Ekinox1 |
| 10.0.1.102 | NUC hydro |
| 10.0.1.130 | Toughbook Hydro |
| 10.0.1.131 | PC portable Romain |

# Ports UDP :

|  |  |
| --- | --- |
| 1010 | Position/Cap des GNSS (RMC, GGA, GST, ZDA, HDT) |
| 1020 | Données attitude/position/pilonnement pour Qinsy |
| 1021 | Données attitude pour R2Sonic2020 |
| 103x | Données R2Sonic2020 pour Qinsy |
| 1040 | Célérité de surface pour R2Sonic2020 |
| 1050 | Connexion Qinsy à distance |

# Corrections RTK (submeeting19) (format RTCM3.x) :

Se connecter à 193.52.45.41:2534